<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="0001" Xmmc="孟城北街公园附属用房装修工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="常州市新北区孟河镇孟河社区" Zxr="常州青果招投标有限公司" ZbrDb="周涛" ZxrDb="赵刚" Bzr="屈洪江" Fhr="习红娟" BzTime="2025-04-13" FhTime="2025-04-13" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="0001" Dxgcmc="孟城北街公园附属用房装修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="0001" Dwgcmc="孟城北街公园配套附属用房装饰工程" Zylb="2" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9700000000021DBA" MachineKey="A4-42-3B-4D-F4-86">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="[1.1]+[1.2]+[1.3]" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="1" Mc="拆除项目" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="011601001001" Mc="砖砌体拆除" Xmtz="1、部位：一层卫生间及棋牌室&#xD;&#xA;2、砌体名称：含拆除、清理、归堆、楼层运输等所有内容;&#xD;&#xA;3、砌体材质：含现场所有材质拆除，不区分砼，砖等&#xD;&#xA;4、拆除高度：参照拆除平面图&#xD;&#xA;5、拆除砌体的截面尺寸：按实计算" Jsgz="" Dw="m3" Sl="4.15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种：包含且不限于拆除建筑垃圾、装饰垃圾等，外运;运距由投标单位自行考虑;&#xD;&#xA;2、本项内容：总价包干，结算不调整。" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="室内装饰" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、部位：一层卫生间及棋牌室&#xD;&#xA;2、砖品种、规格、强度等级：100厚加气混凝土气块墙，&#xD;&#xA;3、墙体类型：M5普通砂浆砌筑&#xD;&#xA;4、砂浆强度等级、配合比：底有混凝土坎台,h=200MM" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 &#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算； &#xD;&#xA;2.墙高度：  ( &#xD;&#xA;1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底。  (2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加 &#xD;&#xA;100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底。  (3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。  (4)内、外山墙：按其平均高度计算。 &#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) ，围墙柱并入围墙体积内。" Dw="m3" Sl="1.11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="石膏板墙面:梯间及2.8M层" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="17.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="011208001002" Mc="柱（梁）面装饰" Xmtz="1.H=吊顶+100 MM&#xD;&#xA;2.12mm厚成品定制免漆板&#xD;&#xA;3.12mm厚阻燃基层板&#xD;&#xA;4.木龙骨基层" Jsgz="按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内。" Dw="m2" Sl="26.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="011406001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1.墙面涂料：白色可擦洗涂料&#xD;&#xA;2.墙面高度：随天棚面层变化" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="287.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨CS50*15*1.2，中距≤1200（吊点附吊挂），U轻钢覆面横撑龙骨CS50*19*0.5，中距600,U轻钢覆面次龙骨CS50*19*0.5,中距400，丝杆高度H=200-1200,综合考虑&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、：9.5mm双层石膏板,自攻螺丝拧牢,中距≤200，钉眼防锈处理 ，满刮2遍面层耐水腻子找平，喷刷无机涂料罩面两道" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="217.82" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="011302001014" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨CS50*15*1.2，中距≤1200（吊点附吊挂），U轻钢覆面横撑龙骨CS50*19*0.5，中距600,U轻钢覆面次龙骨CS50*19*0.5,中距400，丝杆高度H=200,综合考虑&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、：9.5mm双层石膏板,自攻螺丝拧牢,中距≤200，钉眼防锈处理 ，满刮2遍面层耐水腻子找平，喷刷无机涂料罩面两道" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3㎡的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="32.48" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="011302001013" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、部位：卫生间&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、：白色铝方板，300*300*0.8" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3㎡的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。" Dw="m2" Sl="12.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="窗帘盒：面层材料品种、规格、：15m厚阻燃板，9.5mm石膏板,自攻螺丝拧牢,中距≤200，钉眼防锈处理 ，满刮2遍面层耐水腻子找平，喷刷无机涂料罩面两道" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、部位：公共部位无防水要求地面&#xD;&#xA;2、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层,水泥砂浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;3、结合层厚度、砂浆配合比：6mm-10mm厚建筑胶水泥沙浆结合层&#xD;&#xA;4、面层材料品种、规格、颜色：800*800灰色仿大理石地砖&#xD;&#xA;5、嵌缝材料种类：地砖,干水泥擦缝&#xD;&#xA;6、防护层材料种类：水泥砂浆一道（内掺建筑胶）" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="205.73" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="011102003010" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、部位：卫生间&#xD;&#xA;2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆保护层，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层,水泥砂浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;3、结合层厚度、砂浆配合比：6mm-10mm厚建筑胶水泥沙浆结合层&#xD;&#xA;4、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖&#xD;&#xA;5、嵌缝材料种类：地砖,干水泥擦缝&#xD;&#xA;6、防护层材料种类：水泥砂浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;7、防氷层：另计" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="13.49" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="011102003011" Mc="块料楼地面" Xmtz="1.门槛石：意大利灰石材 厚度：20mm 2.做法同地砖面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="0.21" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="50高，香槟金 1.2mm 304不锈钢收口条，拉丝1.2mm 304不锈钢踢脚线" Jsgz="" Dw="m" Sl="82.56" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="010809004001" Mc="石材窗台板" Xmtz="20mm厚人造石窗台板;石材磨边加工 45°斜边;" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="3.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="011204001001" Mc="石材墙面" Xmtz="卫生间内墙面及洗漱台;内侧：&#xD;&#xA;墙面300*600仿大理石砖" Jsgz="按镶贴表面积计算。" Dw="m2" Sl="61.41" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="011210005003" Mc="成品隔断" Xmtz="抗贝特板成品隔断，详见设计图" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示框外围尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以间计量，按设计间的数量计算。" Dw="m2" Sl="7.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="010810001001" Mc="窗帘" Xmtz="详见设计图" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以成活后长度计算。 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按图示尺寸以成活后展开面积计算。" Dw="m" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="010904002002" Mc="涂膜防水" Xmtz="卫生间基层防水：1.5mm厚环保型聚氨酯防水涂料（涂高300），迎水面涂高1200，淋浴处四周涂高2000），四周抹小圆角,与管道交接处PVC油膏嵌缝,往外延伸500" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="22.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="011505001003" Mc="洗漱台" Xmtz="卫生间洗漱台：1.石材台面及挡水条，约1.2*0.6m2;&#xD;&#xA;2.详见设计图纸;" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="011505010001" Mc="镜面玻璃" Xmtz="1.台面上银镜，1.2*1.6m2" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算。" Dw="m2" Sl="1.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="后埋件" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.058" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="011810002001" Mc="化学锚栓" Xmtz="后埋件M16" Jsgz="按设计用量以根数计算。" Dw="根" Sl="20" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="010606006001" Mc="钢平台" Xmtz="结构加夹层，增设阅览室：楼梯及楼梯平台，钢结构平台" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。" Dw="t" Sl="2.718" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="010606008001" Mc="钢梯" Xmtz="TZ：150*150*20，TL:热轧槽钢20#，梯板：花纹钢板  厚度10MM" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。" Dw="t" Sl="1.467" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="020202003001" Mc="栏杆" Xmtz="平台扶手、楼梯扶手；不锈钢栏杆，,高度1100mm,做法详见设计图" Jsgz="1.以米计量，按石料断面分别以延长米计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m" Sl="13.83" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="011104002001" Mc="竹、木（复合）地板" Xmtz="实木复合地板  厚度15mm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。" Dw="m2" Sl="32" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="011501007001" Mc="厨房壁柜" Xmtz="茶水柜含吊柜,详细见设计图" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="011501006001" Mc="书柜" Xmtz="书柜,详细见设计图" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 &#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算 &#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="010801001005" Mc="木质门" Xmtz="1.套装门及五金  900*2200mm2&#xD;&#xA;2.含五金" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="010807001001" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Xmtz="外墙窗  断桥铝  6+12A+6Low_E  颜色业主确定, 固定窗" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="30.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="010807001002" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Xmtz="外墙窗  断桥铝 6+12A+6Low_E  颜色业主确定, 推位窗，含五金" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="17.01" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="010802001003" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="外墙进户门：断桥铝  6+12A+6Low_E  颜色业主确定，按图纸要求" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算 &#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="15.81" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="080802013001" Mc="标识牌" Xmtz="1.标识标牌制作安装,&#xD;&#xA;2.14CM*33CM&#xD;&#xA;3.门牌：不钢锈&#xD;&#xA;" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="块" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="室外装饰" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="011406001006" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="外墙真石漆,做法见设计,颜色按业主要求&#xD;&#xA;" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="313.29" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="011406001007" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="外墙真石漆彩绘：,最终按业主要求&#xD;&#xA;" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。" Dw="m2" Sl="5.31" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="011207001003" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1.外墙柚木色塑木长城板，&#xD;&#xA;2.柚木色仿木铝塑板包边" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞所占面积。" Dw="m2" Sl="31.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.4" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707016001" Mc="新冠疫情常态化防控" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="011701006001" Mc="满堂脚手架" Xmtz="室内装饰工程施工所需脚手架：包含搭设、拆除等;搭设方式由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定;" Jsgz="" Dw="m2" Sl="167.28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="2" Bm="011701003001" Mc="里脚手架" Xmtz="" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算。" Dw="m2" Sl="226.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
      <DjCsMx Xh="3" Bm="011701002001" Mc="外脚手架" Xmtz="" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算。" Dw="m2" Sl="320.06" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje>
    <ZljeMx Xh="1" Mc="预留金" Dw="项" Zdje="0" Bz="" />
  </Zlje>
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费及利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf />
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="孟城北街公园配套附属用房安装工程" Zylb="3" SoftName="江苏国泰新点软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="9700000000021DBA" MachineKey="A4-42-3B-4D-F4-86">
  <Fywj />
  <Gfsj>
    <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="环境保护税+社会保险费+住房公积金" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
    <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
    <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
    <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
    <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
    <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
  </Gfsj>
  <Qdxm>
    <QdBt Xh="" Mc="给水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="1" Qdbm="031001007002" Mc="复合管" Xmtz="1、材质：镀锌衬塑钢管&#xD;&#xA;2、介质：给水&#xD;&#xA;3、规格：DN50&#xD;&#xA;4、连接形式：螺纹连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗" Jsgz="" Dw="m" Sl="4.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="2" Qdbm="031001006011" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：DN40 PP-R管&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="1.31" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="3" Qdbm="031001006013" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：DN32 PP-R管&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="0.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="4" Qdbm="031001006014" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：DN25 PP-R管&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="11.44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="5" Qdbm="031001006012" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：DN20 PP-R管&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="6" Qdbm="031001006015" Mc="塑料管" Xmtz="1、介质：给水&#xD;&#xA;2、材质、规格：DN15 PP-R管&#xD;&#xA;3、连接形式：热熔连接&#xD;&#xA;4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="15.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="7" Qdbm="030413002001" Mc="凿（压）槽" Xmtz="1、名称：给水管剔槽&#xD;&#xA;2、规格：DN25" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="10.95" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="8" Qdbm="030413002002" Mc="凿（压）槽" Xmtz="1、名称：给水管剔槽&#xD;&#xA;2、规格：DN32" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="9.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="9" Qdbm="031201001003" Mc="管道刷油" Xmtz="1、涂刷遍数、漆膜厚度：管道刷防锈漆二道，调和漆二道" Jsgz="" Dw="㎡" Sl="0.84" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="10" Qdbm="031003001006" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型：闸阀&#xD;&#xA;2、规格：DN50&#xD;&#xA;3、连接形式：螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="11" Qdbm="031003001007" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型：截止阀&#xD;&#xA;2、规格：DN20&#xD;&#xA;3、连接形式：螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="12" Qdbm="031003013002" Mc="水表" Xmtz="1、安装部位（室内外）：室外&#xD;&#xA;2、名称：水表组&#xD;&#xA;3、型号、规格：DN50&#xD;&#xA;4、连接形式：螺纹连接&#xD;&#xA;5、附件配置：含阀门井" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组(个)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="13" Qdbm="031003001005" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1、类型：自动排气阀&#xD;&#xA;2、规格：DN15&#xD;&#xA;3、连接形式：螺纹连接" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="14" Qdbm="031002003001" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型：穿墙钢套管&#xD;&#xA;2、规格：DN32&#xD;&#xA;3、填料材质：防火泥封堵" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="15" Qdbm="031002003002" Mc="套管" Xmtz="1、名称、类型：穿墙钢套管&#xD;&#xA;2、规格：DN50&#xD;&#xA;3、填料材质：防火泥封堵" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="16" Qdbm="010101007017" Mc="管沟土方【1.土壤类别:管沟土方挖填&#xD;&#xA;2.回填要求:夯填】" Xmtz="" Jsgz="" Dw="m3" Sl="1.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="排水" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="17" Qdbm="031001006010" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：排水&#xD;&#xA;3、材质、规格：UPVC塑料排水管&#xD;&#xA;4、规格：DN100&#xD;&#xA;5、连接形式：承插连接" Jsgz="" Dw="m" Sl="26.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="18" Qdbm="031001006017" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：排水&#xD;&#xA;3、材质、规格：UPVC塑料排水管&#xD;&#xA;4、规格：DN75&#xD;&#xA;5、连接形式：承插连接" Jsgz="" Dw="m" Sl="26.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="19" Qdbm="031001006016" Mc="塑料管" Xmtz="1、安装部位：室内&#xD;&#xA;2、介质：排水&#xD;&#xA;3、材质、规格：UPVC塑料排水管&#xD;&#xA;4、规格：DN50&#xD;&#xA;5、连接形式：承插连接" Jsgz="" Dw="m" Sl="26.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="20" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附（配）件" Xmtz="1、名称：不锈钢地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格：DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个(组)" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="21" Qdbm="031004003001" Mc="洗脸盆" Xmtz="1、名称：洗脸盆&#xD;&#xA;2、组装形式：台下盆&#xD;&#xA;3、附件名称、数量：含龙头、下水等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="22" Qdbm="031004006001" Mc="大便器" Xmtz="1、名称：蹲式大便器&#xD;&#xA;2、组装形式：由甲方定&#xD;&#xA;3、附件名称、数量：含冲洗阀等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="23" Qdbm="031004007001" Mc="小便器" Xmtz="1、名称：小便斗&#xD;&#xA;2、组装形式：由甲方定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="24" Qdbm="031004004001" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、名称：拖把池&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：含龙头、下水等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="25" Qdbm="031004004002" Mc="洗涤盆" Xmtz="1、名称：洗涤盆&#xD;&#xA;2、附件名称、数量：含龙头、下水等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="26" Qdbm="031004008001" Mc="其他成品卫生器具" Xmtz="抽纸盒/隔物板" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="27" Qdbm="010101007016" Mc="管沟土方【1.土壤类别:管沟土方挖填&#xD;&#xA;2.回填要求:夯填】" Xmtz="" Jsgz="" Dw="m3" Sl="2.25" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="电气" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="28" Qdbm="030404017006" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：区域照明配电箱  3AL1&#xD;&#xA;2、安装方式：底边距地1.5m暗装" Jsgz="" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="29" Qdbm="030412001007" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：棋牌室灯具（平板灯 具体参数由甲方定）&#xD;&#xA;2、安装方式：由装饰设计和甲方现场商定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="30" Qdbm="030412001010" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：棋牌室灯具（射灯 具体参数由甲方定）&#xD;&#xA;2、安装方式：由装饰设计和甲方现场商定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="31" Qdbm="030412001008" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：卫生间灯具（平板灯 具体参数由甲方定）&#xD;&#xA;2、安装方式：由装饰设计和甲方现场商定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="32" Qdbm="030412001009" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称：茶水区灯具（筒灯 具体参数由甲方定）&#xD;&#xA;2、安装方式：由装饰设计和甲方现场商定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="33" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1、名称：排气扇&#xD;&#xA;2、型号：由装饰设计和甲方现场商定&#xD;&#xA;3、安装方式：吸顶或嵌入吊顶内安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="34" Qdbm="030412005004" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称：阁楼灯具&#xD;&#xA;2、型号：由装饰设计和甲方现场商定&#xD;&#xA;3、安装形式：由装饰设计和甲方现场商定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="35" Qdbm="030412005005" Mc="荧光灯" Xmtz="1、名称：一楼上空灯具&#xD;&#xA;2、型号：由装饰设计和甲方现场商定&#xD;&#xA;3、安装形式：由装饰设计和甲方现场商定" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：单联单控开关&#xD;&#xA;2、规格：250V/10A&#xD;&#xA;3、安装方式：底距地1.3m暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="37" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格：250V/10A&#xD;&#xA;3、安装方式：底距地1.3m暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="38" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：三联单控开关&#xD;&#xA;2、规格：250V/10A&#xD;&#xA;3、安装方式：底距地1.3m暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="39" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：双控单极开关&#xD;&#xA;2、规格：250V/10A&#xD;&#xA;3、安装方式：底距地1.3m暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="40" Qdbm="030404034005" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称：防水防溅型双联单控开关（防护等级:IP56）&#xD;&#xA;2、规格：250V/10A&#xD;&#xA;3、安装方式：底距地1.3m暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="41" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称：二三极带安全门插座&#xD;&#xA;2、规格：250V/10A&#xD;&#xA;3、安装方式：暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="42" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称：三相四线插座&#xD;&#xA;2、规格：380V/25A&#xD;&#xA;3、安装方式：暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="43" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称：壁挂空调插座&#xD;&#xA;2、材质：防护等级:IP56&#xD;&#xA;3、规格：250V/10A&#xD;&#xA;4、安装方式：暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="44" Qdbm="030404035005" Mc="插座" Xmtz="1、名称：防水防溅型二三极带安全门插座&#xD;&#xA;2、材质：防护等级:IP56&#xD;&#xA;3、规格：250V/10A&#xD;&#xA;4、安装方式：暗装" Jsgz="" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="45" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：接线盒&#xD;&#xA;2、材质：铁&#xD;&#xA;3、规格：86H60" Jsgz="" Dw="个" Sl="58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="46" Qdbm="030411006004" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：开关盒&#xD;&#xA;2、材质：铁&#xD;&#xA;3、规格：86H60" Jsgz="" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="47" Qdbm="030411001012" Mc="配管" Xmtz="1、名称：紧定管&#xD;&#xA;2、规格：JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配" Jsgz="" Dw="m" Sl="147.48" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="48" Qdbm="030411001015" Mc="配管" Xmtz="1、名称：紧定管&#xD;&#xA;2、规格：JDG25&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配" Jsgz="" Dw="m" Sl="72.22" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="49" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称：SC管&#xD;&#xA;2、规格：SC20&#xD;&#xA;3、敷设方式：暗配" Jsgz="" Dw="m" Sl="93.41" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="50" Qdbm="030411001016" Mc="配管" Xmtz="1、名称：SC管&#xD;&#xA;2、规格：SC65&#xD;&#xA;3、敷设方式：暗配" Jsgz="" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="51" Qdbm="030413002003" Mc="凿（压）槽" Xmtz="1、名称：电管剔槽&#xD;&#xA;2、规格：DN25" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="46.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="52" Qdbm="030411004009" Mc="配线" Xmtz="1、名称：配线&#xD;&#xA;2、配线形式：管内穿线&#xD;&#xA;3、规格：BV-2.5mm2" Jsgz="" Dw="m" Sl="736.72" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="53" Qdbm="030411004014" Mc="配线" Xmtz="1、名称：配线&#xD;&#xA;2、配线形式：管内穿线&#xD;&#xA;3、规格：BV-4mm2" Jsgz="" Dw="m" Sl="272.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="54" Qdbm="030408001011" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称：铜芯电缆&#xD;&#xA;2、规格：YJV22-0.6/1kV-4X16+1X16&#xD;&#xA;3.电力电缆直埋，暂估50M" Jsgz="" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="55" Qdbm="030408006005" Mc="电力电缆头【1.名称:电力电缆头&#xD;&#xA;2.规格:16mm2以下】" Xmtz="" Jsgz="" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="56" Qdbm="030404031001" Mc="小电器【1.名称:无端子外部接线&#xD;&#xA;2.规格:6mm2以下】" Xmtz="" Jsgz="" Dw="个" Sl="15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="57" Qdbm="030404031002" Mc="小电器【1.名称:无端子外部接线&#xD;&#xA;2.规格:2.5mm2以下】" Xmtz="" Jsgz="" Dw="个" Sl="27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="58" Qdbm="030409008001" Mc="等电位端子箱、测试板" Xmtz="1、名称：局部等电位" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台(块)" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="59" Qdbm="010101007020" Mc="管沟土方【1.土壤类别:管沟土方挖填&#xD;&#xA;2.回填要求:夯填】" Xmtz="电力电缆直埋，暂估50M" Jsgz="" Dw="m3" Sl="12.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
    <QdBt Xh="" Mc="监控" Je="0" Zgj="0" Bz="">
      <Qdmx Xh="60" Qdbm="030411001017" Mc="配管" Xmtz="1、名称：紧定管&#xD;&#xA;2、规格：JDG20&#xD;&#xA;3、配置形式：暗配" Jsgz="" Dw="m" Sl="94.45" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="61" Qdbm="030411006005" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称：接线盒&#xD;&#xA;2、材质：铁&#xD;&#xA;3、规格：86H60" Jsgz="" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="62" Qdbm="030507008001" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称：高清摄像机&#xD;&#xA;2、类别：业主自选&#xD;&#xA;3、安装方式：吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="63" Qdbm="030502005001" Mc="双绞线缆" Xmtz="1、名称：管内穿线&#xD;&#xA;2、规格：RVV-2*1.0" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="95.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="64" Qdbm="030502007001" Mc="光缆" Xmtz="1、名称：管内穿线&#xD;&#xA;2、规格：CAT6" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="95.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      <Qdmx Xh="65" Qdbm="030404017007" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称：综合布线交接箱&#xD;&#xA;2、型号：弱电设备供应商定&#xD;&#xA;3、安装方式：暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
    </QdBt>
  </Qdxm>
  <Csxm>
    <ZjCs>
      <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.3" Je="0" Xmlb="1.2" />
        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
      </ZjCsMx>
      <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工增加" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
      <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302090001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
      <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
    </ZjCs>
    <DjCs>
      <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" />
    </DjCs>
  </Csxm>
  <Qtxm>
    <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1" />
    <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2" />
    <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1" />
    <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2" />
    <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3" />
    <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4" />
  </Qtxm>
  <Zlje />
  <Clzg />
  <Zygczg />
  <Jrg>
    <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
    <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
    <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
    <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
  </Jrg>
  <Zcbfwf>
    <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
    <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
  </Zcbfwf>
  <Zjxmjdkzffj />
  <Fbrgycl />
  <Cbrgycl />
  <Rcjhz />
</Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>